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Descrizione generata automaticamente]
Mara® Jet DI-BS
(bag da 2lt con chip, bag da 600 ml con chip),  
INCHIOSTRO ECOSOLVENT CERTIFICATO GREENGUARD GOLD
 per stampanti Mimaki che utilizzano inchiostri BS4


Mara® Jet DI-BS è stato sviluppato appositamente per i plotter Mimaki che utilizzano gli inchiostri BS4. Offre una resistenza alle abrasioni nettamente maggiore rispetto agli OEM senza arrecare nessun problema alle testa di stampa del plotter o alla sua componentistica idraulica. Il gamut colore è praticamente identico agli OEM e si possono utilizzare i medesimi profili colori del RIP originale.
Plug&Print: non occorre effettuare nessun lavaggio del circuito del plotter per passare dagli
inchiostri OEM all’ inchiostro DI-BS, è sufficiente rimuovere la bag ed inserire il prodotto Marabu.
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Descrizione generata automaticamente]La gamma di supporti adatti all’inchiostro Mara® Jet DI-BS comprende:
· Differenti qualità di PVC adesivo (pellicole monomeriche, polimeriche e cast) 
· Banner in PVC trattati 
· Tessuti spalmati per solvente 
· Carte spalmate 

Colori base
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Descrizione generata automaticamente]
Ausiliari  ( Cleaner)
Mara® Jet DI-UR2
Per pulire le teste di stampa e la componentistica interna del plotter, utilizzare il liquido pulizia Mara® Jet DI-UR2    (disponibile in bottiglie da litro o cartucce da 220 ml)

Plotter compatibili
Mimaki CJV30 -160BS
Mimaki JV33 – 160BS
Mimaki JV300 -160
Mimaki JV150- 160
Mimaki CJV150
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