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Mara® Jet DI-LSX
(cartucce da 440 ml chip ESM1, bottiglie da 1 litro senza chip)
INCHIOSTRO ECOSOLVENT CERTIFICATO GREENGUARD GOLD 
per stampanti Roland che utilizzano inchiostri EcoSolMax1

Mara® Jet DI-LSX è stato sviluppato appositamente per i plotter Roland che utilizzano gli
inchiostri EcoSolMax1.Offre una resistenza alle abrasioni nettamente maggiore rispetto agli OEM senza arrecare nessun problema alle testa di stampa del plotter o alla sua componentistica idraulica. Il gamut colore è praticamente identico agli OEM e si possono utilizzare i medesimi profili dei colori originali.
Plug&Print: non occorre effettuare nessun lavaggio del circuito del plotter per passare dagli
inchiostri OEM all’ inchiostro DI-LSX, è sufficiente rimuovere la cartuccia ed inserire il prodotto Marabu

[image: Immagine che contiene testo, Carattere, logo, Elementi grafici

Descrizione generata automaticamente]La gamma di supporti adatti all’inchiostro Mara® Jet DI-LSX comprende:
· • Differenti qualità di PVC adesivo (pellicole monomeriche, polimeriche e cast) 
· Teloni in PVC trattati 
· Tessuti (non) trattati 
· Carte spalmate 

Colori base
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Ausiliari  ( Cleaner)
Mara® Jet DI-UR2
Per pulire le teste di stampa e la componentistica interna del plotter, utilizzare il liquido pulizia Mara® Jet DI-UR2    (disponibile in bottiglie da litro o cartucce da 220 ml)

Plotter compatibili
 Roland SolJet TM series 
 Roland VersaArt TM series 
 Roland RS/RE – and VersaCamm series
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