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Mara® Jet DI-TV  ( bag da 500 ml) 
INCHIOSTRO ECOSOLVENT 
per stampanti Roland che utilizzano inchiostri TR (TrueVis) 


Mara® Jet DI-TV è la soluzione specifica per ottenere stampe perfette in tutte le applicazioni
grafiche e di segnaletica dalla tua stampante Roland con OEM TrueVIS.
Stampe brillanti e durevoli nel tempo, asciugatura rapida, elevata resistenza ai raggi UV idoneo per applicazioni all’esterno, manutenzione facile, nessuna modifica hardware o software del plotter.
Gamut colore identico agli inchiostri originali. 
Bassa emissione di solventi con una conseguente riduzione dell’odore durante la stampa.
Plug&Print: non occorre effettuare alcun lavaggio del circuito del plotter per passare dagli
inchiostri OEM agli inchiostri Marabu, è sufficiente rimuovere la bag originale ed inserire una bag  Marabu.

La gamma di supporti adatti all’inchiostro Mara® Jet DI-TV comprende:
• Differenti qualità di PVC adesivo (pellicole monomeriche, polimeriche e cast)
• Banner in PVC trattati
• Tessuti spalmati per solvente
• Carte spalmate

Colori base
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Ausiliari  ( Cleaner)
Mara® Jet DI-UR2   per la regolare pulizia manuale fatta dall’operatore  su testine di stampa e capping
Mara® Jet DI-TV401 per la corretta manutenzione delle teste di stampa e della componentistica interna del plotter, questo liquido è idoneo anche per la pulizia programmata che il plotter effettua regolarmente 

Plotter compatibili
Roland VG e SG
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